**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 wg dokumentacji systemu utrzymania typu pojazdu oraz dokumentacji techniczno-ruchowej producenta podzespołów do elektrycznych zespołów trakcyjnychSKMMS.214.53.17**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w toku postępowania:

1. **Załącznik nr 8 - zad. 3 –** W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wirnika silnika LK450x6-1,wnioskujemy odopuszczenie zastosowania wirnika nowej konstrukcji. Nowy wirnik w pełni współpracuje z dotychczasowym stojanem silnika LK450x6-1 oraz z falownikiem FT-500-3000-UF po jego przeprogramowaniu dokonywanym na koszt Wykonawcy w ramach wymiany wirnika. Wniosek swój uzasadniamy posiadaniem przez podmioty naprawiające te silniki alternatywnych rozwiązań, sprawdzonych w eksploatacji ezt, których ceny nie przewyższają obecnie oferowanych na rynku. Dopuszczenie takiego alternatywnego rozwiązania zwiększy pole konkurencyjności firm w tym zakresie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuszczamy zamontowanie wirnika nowej konstrukcji w przypadku uszkodzenia wirnika silnika LK450x6-1, weryfikacja przy udziale komisarza, uszkodzony wirnik zostanie przekazany zamawiającemu.

1. **Załącznik nr 8 - zad. 3 -** Prosimy o potwierdzenie, że przypadku wystąpienia prac dodatkowych przy naprawie silników LK450x6-1 m.in. *wymiana wirnika silnika LK450x6-1* będzie to praca uzgadniana odrębnie za dodatkową opłatą.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Potwierdzamy, że to praca dodatkowa za dodatkową opłatą.

1. **Załącznik nr 1 – OPZ zadanie 3 –** Wnioskujemy o usunięcie zapisu z zakresu czynności wykonywanych podczas przeglądu silników LK450X6-1 *naprawa uszkodzeń stojana* ze względu, że pod wymienionym zakresem kryje się wiele składowych elementów stojana powodujących duże rozbieżności w ofertowaniu ceny, a co za tym idzie cena zaoferowana Pąństwu znacznie może przekroczyć założony budżet. Jesteśmy zdania, że cały silnik będzie poddawany diagnozie na stanowisku naprawczym i prace dodatkowe będą precyzyjnie określane i ich cena uzgadniana z Zamawiającym, np. uszkodzenie mechaniczne korpusu stojana, uszkodzenie uzwojenia stojana itd.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zgadza się na zapis: *naprawa uszkodzeń stojana z wyjątkiem uzwojenia i rdzenia.*

1. **Załącznik nr 8 - zad. 3 -** Prosimy o potwierdzenie, że przypadku wystąpienia prac dodatkowych przy naprawie silników LK450x6-1 m.in. wymiana *uzwojenia stojana* będzie to praca uzgadniana odrębnie za dodatkową opłatą.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Potwierdzamy, że to praca dodatkowa za dodatkową opłatą.

1. **Załącznik nr 8 zad. 3 -** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia prac dodatkowych przy naprawie zestawów kołowych m.in. obręczowanie zestawu kołowego, wymiana osi, koła bosego, koła zębatego będą to prace uzgadniane odrębnie za dodatkową opłatą.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Potwierdzamy, że to praca dodatkowa za dodatkową opłatą.

1. **Załącznik nr 8 - zad. 3 -** W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania (2, 4 i 5) prosimy o informację, jaki zakres ww.  prac przewiduje Zamawiający do wykonania w ramach postępowania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie dotyczy.

1. **Załącznik nr 8 zad. 2, 3 –** Prosimy o dopisanie do pozycji *wymiana koła zębatego* uwagi -dotyczy pojazdów EN57AKM, ponieważ przy pojeździe EN57-1718 pozycja ta nie występuje.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgoda na zmianę zapisu

1. **Projekt umowy zadania 2 i 3 -** Zgodnie z par. 6 ust. 3 i 4 projektu umów dla zadania 2 i zadania 3 Wykonawca nie może wykonać napraw nieobjętych umowa i nie może wymienić części składowych podzespołu bez pisemnej zgody Zamawiającego. Brak takiej zgody i w następstwie tego niewykonanie w/w czynności może być przyczyną nieosiągnięcia przez podzespół wszystkich parametrów określonych w załącznikach do umowy (par. 5 ust. 4) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca nie powinien ponosić konsekwencji takiego stanu. Dlatego wnosimy o dodanie w par. 6 projektu umowy dla Zadania 2 i projektu umowy dla Zadania 3 nowego ust. 5 o następującym brzmieniu:

*„5. W przypadku nieudzielenia przez Zamawiającego na piśmie zgody na wykonanie napraw nieobjętych niniejszą Umową lub zgody na wymianę poszczególnych części składowych Podzespołu spowodowane tym nieosiągnięcie przez Podzespół zgodności wszystkich parametrów naprawionego Podzespołu z parametrami określonymi w załącznikach do niniejszej Umowy nie może być przyczyną odmowy dokonania odbioru oraz usterki i awarie spowodowanie brakiem w/w zgód nie są wyłączone z odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Weryfikacja przez komisarza zamawiającego

**Zadanie nr 2** – Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji technicznej (rysunki) dotyczącej zawieszenia silnika i przekładni w ramie wózka – wsporniki w ramie i elementy amortyzujące.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający sporządzi skany i udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy.